;---------------------------------------------------------------;
;                                                               ;
; USB2DBG.INF                                                   ;
;                                                               ;
; Device information file for using an IOGEAR GUN202 device as  ;
; a USB 2.0 debug connection device.                            ;
;                                                               ;
;---------------------------------------------------------------;

[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=USB
provider=%MSFT%
CatalogFile=usb2dbg.cat
ClassGuid = {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
DriverVer = 06/21/2006,10.0.27871.1001

[Manufacturer]
%MfgName%=Microsoft,NTx86

[Microsoft.NTx86]
%USB\VID_3495&PID_00E0.DeviceDesc%=USB2DBG,USB\VID_3495&PID_00E0
%USB\VID_0525&PID_127A.DeviceDesc%=USB2DBG,USB\VID_0525&PID_127A
%USB\VID_046B&PID_0980.DeviceDesc%=USB2DBG,USB\VID_046B&PID_0980
%USB\VID_045E&PID_062D.DeviceDesc%=USB2DBG,USB\VID_045E&PID_062D

[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1

[DestinationDirs]
USB2DBG.CopyDriver = 12

[USB2DBG]
CopyFiles=USB2DBG.CopyDriver

[USB2DBG.Services]
Addservice = USB2DBG, 0x00000002, USB2DBG.AddService

[USB2DBG.AddService]
DisplayName = %USB2DBG.SvcDesc%
ServiceType = 1                   ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType = 3
ErrorControl = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary = %12%\USB2DBG.SYS
LoadOrderGroup = Base

[USB2DBG.CopyDriver]
usb2dbg.sys

[SourceDisksNames]
1 = %USBdbg.Disk%,disk1,,,,,

[SourceDisksFiles]
usb2dbg.sys = 1,,,

[Strings]
MSFT="Microsoft"
MfgName="Microsoft"
USB2DBG.SvcDesc="Microsoft USB Kernel Debug Connection Driver"
USB\VID_3495&PID_00E0.DeviceDesc="USB Debug Connection Device"
USB\VID_0525&PID_127A.DeviceDesc="USB Debug Connection Device"
USB\VID_046B&PID_0980.DeviceDesc="USB Debug Connection Device"
USB\VID_045E&PID_062D.DeviceDesc="Microsoft USB Debug Target"
USBdbg.Disk="USB Debug Installation Disk"
